**ZX-Word v3.00 for GMX**

Адаптация версии 2.6m+ с файловым менеджером под экран GMX. Для работы требуется новая прошивка не ниже версии v5(6).xx.40

Вся работа с диском ведется через функции монитора R8DOS, сама программа располагается в странице 0 подключенной вместо ПЗУ, что позволило увеличить размер редактируемого текста до 47.5Кб (48639 байт)

Интерфейс и управление редактором не претерпели существенных изменений, соответственно, инструкции от предыдущих версий вполне актуальны и для данной версии.

Также можно подключить собственных драйвер принтера. Драйвер должен быть скомпилирован под адрес #3E00, иметь длину не более #100(256) байт.

В начале программы должны быть точки входа, по которым редактор будет обращаться к драйверу:

#3E00 - инициализация

#3E03 - передача байта из регистра А в порт принтера

#3E06 - завершение печати

Шрифт стандартный, 256 символов, адрес шрифта хранится по адресу #0036

Файл на диске с именем DRIVER.C в пределах соответствующего размера(не более 256 байт) будет автоматически загружен при запуске редактора.

**Благодарности слать сюда:**

WebMoney WMID: 8483 7127 6221  
карта: 5536 9141 1200 2641

<https://yoomoney.ru/to/4100118350569749>

**Контакты:**

Mail: [leonid56@mail.ru](mailto:leonid56@mail.ru)

Telegram: <https://t.me/LW_aka_PLM>